(1

 KoreaTech RFP For cad-cam lab renovation

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الوحده** | **البند** | **رقم** |
| 78.5 متر | قواطع المونيوم راسيه للفراغات الداخليه  | **1** |
| 2.90 متر | قطاعات المونيوم للقواطه الراسيه ابواب  | **2** |
| 2 متر | شباك الوميتال لغرفة الادار  | **3** |
| 61.5 | اعمال زجاج نسبة 75% من الالوميتال | **4** |
| s | مكاتب خاصه باجهزة الحاسب الالى لقاعات المعمل | **5** |
| عدد 2 | مكاتب خاصه بالاداره | **6** |
| عدد 50 | كراسي متحرك لقاعات المعمل | **7** |
| عدد 2 | كراسي اضافيه خاصه بالاداره | **8** |
| عدد 100 | مخرج الكهرباء ارضي (2 بريزه) فى قاعة الكمبيوتر شاملا كل مايلزم من سلك1.5مم 2 وعلبه بلاستيكيه وغير ذلك | **9** |
| عدد 2 |  مخرج الكهرباء ارضي(4 بريزه) لمكاتب الاداره فىقاعة الكمبيوتر شاملا كل مايلزم من سلك1.5مم 2 وعلبه بلاستيكيه وغير ذلك | **10** |

**(2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الوحده | البند | رقم |
| عدد 6 | مخرج الكهرباءحائط (2 بريزه)فى قاعة الكمبيوتر شاملا الضكت وكل مايلزم من سلك1.5مم 2 وعلبه بلاستيكيه وغير ذلك | **11** |
| عدد 8 |  مخرج الكهرباء حائط (2بريزه)فى غرفة الاداره شاملا الضكت و كل مايلزم من سلك1.5مم 2 وعلبه بلاستيكيه وغير ذلك | 12 |
| عدد 1 | لوحة التوزيع الرئيسيه توريد وتركيب يشمل القواطع من نوع ملراو مايعادلها عدد A 100 \* 3 mcb 1 قاطع رئيسي مطابقا لمواصفاتشركة الكهرباء عدد A0.03/40 \* 30RCD1 امان حياه | 13 |
| عدد 52 | مخارج نت ارضي فى قاعة الكمبيوتر شاملا كل ما يلزم | 14 |
| عدد 4 | مخارج نت حائط فى قاعة الكمبيوتر شاملا كل ما يلزم | 15 |
| عدد 4 | مخارج نت حائط فى قاعة الاداره شاملا كل ما يلزم | 16 |
| عدد 6 | مطلوب اجهزة تكيف 2.5حصان يونيون اير بارد فقط فى قاعة الكمبيوتر شاملا وكل ما يلزم من اسلاك التوصيل للوحه العموميه وغير ذلك | 17 |