**Koreatech RFP For CNC – lab Renovation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الوحده** | **البند** | **رقم** |
| **19.2متر** | **توريد وتركيب حائط من الخشب فى منتصف المعمل بطول 8**  **متر بارتفاع 4 متر بنسبه 45% من الزجاج الشفاف وكل ما يلزم** | **1** |
| **52متر** | **توريد وتركيب حائط من الخشب بالمعمل على بعد 13 متر بارتفاع 4 متر وكل ما يلزم** | **2** |
| **104متر** | **توريد وتركيب بلاطاط من الخشب لاسقف المعمل على ارتفاع 4 متر بطول 13 متر وعرض 8 متر وكل ما يلزم** | **3** |
| **8.8متر** | **باب من الاوميال بعرض 2 متر على 2 ضرفه بارتفاع 2.20** | **4** |
| **عدد6** | **توريد وتركيب مراوح جانبيه بكامل التوصيلات** | **5** |
| **عدد2** | **تكيف بارد فقط ماركه يونيون اير2.5 حصان بكامل التوصيلات** | **6** |
| **عدد7** | **مكاتب من خشب مقاس 1.20سم فى 60.سم بارتفاع .80سم بها مكان للكسيورد والماوس** | **7** |
| **عدد17** | **مخارج الكهرباء حائط خارجى بالضكت فى قاعة الكمبيوتر شاملا كل ما يلزم** | **8** |
| **عدد10** | **توريد وتركيب كشافات 60\*60 غاطس فى السقف مع كل ما يلزم من توصيلات** | **9** |
| **الوحده** | **البند** | **رقم** |
| **60متر** | **عمل الدهانات اللازمه للحوائط المعمل بالجبس بورد** | **10** |
| **104متر** | **اعمال النظافه وجلى الارضيات** | **11** |
| **عدد2** | **مقابض واقفال لابواب المعمل من الداخل والخارج** | **12** |
| **عدد1** | **لوحة كهرباء فرعيه 6 خط شامله المفاتيح الاتوماتيكيه الازمه شامله التوصيلات وكل ما يلزم** | **13** |
| **12متر** | **اعمال الزجاج سمك 4 ملى توريد وتركيب** | **14** |